Тестовые задания № 2

районного ресурсного центра для подготовки к республиканской олимпиаде

по трудовому обучению (обслуживающий труд)

**Технология изготовления швейных изделий**

**1.Размер одежды для взрослых определяется по:**

а) обхвату бедер; б) обхвату груди; в) полуобхвату груди; г) полуобхвату талии

**2.Напишите, что входит в комплект пастельного белья:**

**1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**3.Смачивание ткани в теплой воде, подсушивание, затем разутюживание это\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Какой стиль одежды допускается носить в школе?**

**1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. Образец изделия в виде рисунка, фотографии, готового изделия это\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6. В результате частого расположения долевой нити, по краям ткани образуется…**

а) полотняное переплетение; б) сатиновое переплетение; в) кромка.

**7. Нить утка имеет направление…**

а) поперёк ткани; б) вдоль ткани; в) по диагонали ткани.

**8. Набивная ткань - это…**

а) полученная в результате переплетения цветных нитей;

б) ткань с печатным рисунком;

в) полученная в результате нанесения страз, вышивок.

**9. Строчки временного назначения выполняют от намеченной линии на расстоянии…**

а) 0,1 см; б) 0,2 см; в) 0,5 см.

**10. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать…**

а) нитки в цвет ткани; б) контрастного цвета; в) не имеет значения.

**11. Для выполнения ВТО используют…**

а) утюг; б) иглу; в) швейную машину.

**12. Определите последовательность получения ткани:**

а) нити – волокно - ткань; б) нити – пряжа - ткань; в) волокно – нити - ткань.

**13. Соединительный шов служит…**

а) для отделки изделия; б) соединения деталей изделия;

в) обработки края срезов деталей изделия.

**14. Чертёж изделия строят на основе…**

а) эскиза; б) выкройки; в) мерок.

**15. Моделирование - это…**

а) процесс изготовления швейного изделия; б) процесс изменения выкройки;

в) процесс создания выкройки.

**16. При раскладке деталей выкройки на ткани, вначале раскладывают…**

а) крупные детали; б) средние детали в) мелкие детали.

**17. Что такое инструкционная карта?**

а) чертёж швейной мастерской; б) схема швейной машины;

в) документ с указанием последовательности работы.

**18. Процесс получения ткани из пряжи, называется:**

а) ткачеством; б) прядением; в) шитьём.

**19. Одежда, приемлемая для посещения школы относится к …**

а) деловому стилю; б) классическому стилю; в) спортивному стилю.

**20. Цветовая гармония - это…**

а) цветовая линия; б) согласованность цветов; в) привлекательность цветов.

**21. Волокно льна высшего качества дает растение:**

а) лен-долгунец; б) лен-кудряш; в) лен-вьюнец.

**22. Соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, машинной строчкой называют…**

а) стачиванием; б) обтачиванием; в) притачиванием.

**23. Соединение мелких деталей с крупными называют:**

а) обтачиванием, б) стачиванием; в) притачиванием;

**24. Толщина обмеловки выкройки...**

а) 1-1.5 мм; б) 0.5-0.8 мм; в) 1.5-2 мм.

25**. Узорчатая отделка тканей путем наклеивания короткого волокна в электростатистическом поле – это:**

а) гофрирование; б) флокирование; в) аппретирование.

**26. При обработке круглого выреза окантовочным швом полоску ткани выкраивают:**

а) по долевой нити; б) по поперечной нити;

в) под углом 45% к нити основы.

27. **В ткани с саржевым переплетением лицевую сторону определяют:**

а) по цвету и степени окраски; б) по характеру рисунка;

в) по направлению диагоналевого рубчика.

28. **Установи соответствие между элементами правого и левого столбца:**

1. обработка среза подкройной обтачкой а)

2. обработка среза окантовкой б)

3. швом вподгибку в)

1.\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_

29. **Шов, используемый при вышивании узоров, пришивании аппликации, обметывания краев изделия:**

а) тамбурный; б) подгибочный; в) петельный.

30. **Махровые ткани для простыней:**

а) проутюживают через увлажненный проутюжильник;

б) утюжат с изнаночной стороны; в) не декатируют.

Практическое задание № 2

районного ресурсного центра для подготовки к республиканской олимпиаде

по трудовому обучению (обслуживающий труд)

**Технологическая карта пошива сумки хозяйственной**

Размер сумки 30-40см в готовом виде. Боковые срезы соединяются двойным боковым швом (ширина шва 5-7мм). Верхний срез сумки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва в готовом виде 2см). Ручки обрабатываются настрочным швом (ширина шва в готовом виде 2см). Длину ручек определить самостоятельно.

1

1.Подогнуть долевые срезы ручек на изнаночную сторону.

2.Перегнуть детали ручек пополам. Заметать. Застрочить на 1-2мм. 3.Приутюжить.

Ширина ручек по всей длине одинаковая. Строчка ровная, на 1-2мм от края.

2

**Обработка верхнего среза сумки**

4. Подогнуть верхний срез на 1см

5. Подогнуть второй раз на 2см, вкладывая одновременно ручки. Заметать. Застрочить на 2мм от края подгиба.

6.Отогнуть ручки вверх. Приметать. Проложить отделочную строчку на 2мм от верхнего края.

Длина ручек одинаковая.

Строчка ровная.

3

**Обработка боковых срезов двойным швом**

7.Сметать и стачать боковые срезы с лицевой стороны.

8.Вывернуть нс изнаночную сторону, выметать и стачать на 7мм.

Ширина шва 5-7мм

4

**Обработка углов**

9.Застрочить углы двойной машинной строчкой для образования дна сумки

5

**Утюжка готового изделия**

10.Отутюжить готовое изделие.

Изделие отутюжено





        